## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

##### на предохранительные (отсечные) запорные краны (ПЗК) под приварку для:

**газа – Г, мазута – М, пара, воды – П и других жидких и газообразных сред**

Заполненный лист направить по Е-mail: atekarm@mail.ru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Обозначение** | **Ед. изм.** | **Данные заказчика** |
| 1 | Диаметр номинальный | **DN** | - |  |
| 2 | Размер трубы | **Dn x S** | **мм** |  |
| 3 | Рабочая среда (газ, мазут и др. жидкие среды) |  |
| 4 | Давление номинальное | **PN** | **МПа** |  |
| **кгс/см2** |  |
| 5 | Давление рабочее | **Pp** | **МПа** |  |
| **кгс/см2** |  |
| 6 | Температура рабочей среды | **t** | **0 C** |  |
| 7 | Максимальный расход рабочей среды при полностью открытом кране: |  |  |
| а) газ | **Q г max** | **м 3/ч** |  |
| б) жидкая среда | **G м,п max** | **т /ч** |  |
| 8 | Марка стали: | трубопровода |  |
| корпуса крана |  |
| переходников |  |
| 9 | Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015 | **□ А □ др.**  |
| 10 | Возможность заужения прохода по ГОСТ 21345-2005 | **□ Да □ Нет** |
| 11 | Тип привода | **□ Электрический □ Ручной** |
| 12 | Исполнение электропривода | **□ Взрывозащищенный □ Общепромышленный** |
| 13 | В аварийной ситуации ПЗК должен | **□ Закрыться - «НЗ» □ Открыться – «НО»** |
| 14 | Питание электромеханизма для «НЗ» и «НО» на быстрое закрытие для «НЗ» 1 сек. (обратное срабатывание – только переменный ток, 220 В, 50 Гц) | * **Постоянный ток, 220 В**
* **Переменный ток, 220 В, 50 Гц**
 |
| 15 | ПЗК должен закрыться – для «НЗ (открыться – для «НО») при прекращении подачи электроэнергии от внешнего источника (для заказа БАЗ) | **□ Да, должен □ Нет, не должен** |
| 16 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | * **У от - ˚С до + ˚С**
* **УХЛ от - ˚С до + ˚С**
* **др. от - ˚С до + ˚С**
 |
| 17 | Требуемое количество |  **шт.** |
| 18 | Данные о Заказчике и месте установки арматуры |  |
| 19 | Данные о проектной организации(Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |
| 20 | Дополнительные требования к поставке | * **Ремонтный комплект уплотнений и др.**
* **Специальный инструмент для ремонта**
* **Катушка для монтажа и промывки**
 |